**广东华昌铝厂有限公司**

**招标编号：**HCCGZB20035

**铝合金建筑型材专用玻砂**

招标文件

**招 标 人：广东华昌铝厂有限公司**

**2020年10月14日**

# 目 录

**第一章 投标邀请书**

**第二章 投标人须知事项**

**第三章 投标标的（附物资需求明细表）**

**第四章 质量要求**

**第五章 服务要求和检验要求**

**第一章 投标邀请书**

本公司现进行年度玻砂料采购招标，邀请贵单位参与竞标。本次玻砂材料招标为集中招标，招标范围:广东华昌。

1. **招标方法**：本招标文件为统一版本，适用于本次参与竞标的所有公司。招标文件通过快递或直接领取。投标人按照招标文件要求准备投标文件。我司收到标书后，依据开标结果与入围公司进行议标并签订年度采购合同。
2. **投标标书准备：** 请收到招标信息后自行按招标要求编制标书，并快递或直接到如下地址或用文件袋密封好送达。

3. **收件人地址：**广东佛山市南海区狮山镇长虹岭工业园（二期）虹岭四路3号，邮编:528231，收件人:雷雨芳，

4．**时间要求：**标书截止日期及时间为2020年10月22日17:00。在本规定时间内，竞标单位未能送达标书，视为自动弃标。

5.**招标负责人：**

在准备投标标书过程中，如有疑问请联系本次招标负责人：

潘惠华13927750023、李明明13580455827、雷雨芳13825574588、

**第二章 投标人须知事项**

|  |  |
| --- | --- |
| 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| 招标编号 | HCCGZB20035 |
| 项目名称 | 铝合金建筑型材专用玻砂 |
| 招标人 | 名 称：广东华昌铝厂有限公司  地 址：广东佛山市南海区狮山镇长虹岭工业园（二期）虹岭四路3号  雷雨芳13825574588、李明明13580455827、潘惠华13927750023。  传 真：0757-81827052 |
| 投标人应具备承担本招标物资生产供应能力 | 资格条件：投标者必须是采用有中华人民共和国注册单位。凡具备铝合金建筑型材专用玻砂的供货能力，并符合招标单位有关要求的法人资格单位。 |
| 投标截止时间 | 2020年10**月30日17：00时** |
| 投标保证金 | 1、投标保证金的形式：银行汇款或现场交纳现金  2、投标保证金的金额：投标保证金:壹万元  3、银行汇款  需将投标保证金电汇至指定账号（具体银行信息如下），同时须在汇款单据上注明招标编号及名称。投标人必须保证投标保证金在投标截止时间前即开标时间前到账，  户名称：广东华昌铝厂有限公司  开户银行：广发银行股份有限公司佛山城南支行  银行账户：9550 8800 4180 7900 181 |
| 签字或盖章要求 | 法定代表人或其委托代理人签字并盖单位章 |
| 装订要求 | 投标文件只需一份正本装订成册 |
| 封套上写明 | 招标项目名称、招标编号和投标人全称，注明投哪些分公司，密封处应有密封章 |
| 递交投标文件地点 | 广东佛山市南海区狮山镇长虹岭工业园（二期）虹岭四路3号 |
| 是否退还投标文件 | √否  □是 |
| 开标时间和地点 | 开标时间：招标方另行安排  开标地点：广东华昌铝厂有限公司 |
| 开标程序 | （1）密封情况检查：监督人检查  （2）开标顺序：统一开标登记  （3）投标人代表是否在开标记录上签字不影响开标记录的效力。 |
| 评标 | （1）价格；  （2）投标单位资质；  （3）产品质量；  （4）售后服务承诺； |
| 是否授权评标委员会  确定中标人 | √是  □否， |
| 履约担保 | 履约担保的形式：履约保证金  履约担保的金额：中标后投标保证金转为履约保证金 |

**投标人须知**

1.投标单位的资格审查及有关事项

（1）资格条件：投标者必须是采用有中华人民共和国注册单位。凡具备铝合金建筑型材专用玻砂的供货能力，并符合招标单位有关要求的法人资格单位。

（2）资格审查文件内容：

①法定代表人证明书，法人授权委托证明书，被授权人身份证复印件。

②盖有单位公章的企业营业执照副本复印件和税务登记证（国税、地税）复印件、开户银行、账号、企业简介。

③产品说明书、质量证明书。

④各质量体系认证证书复印件。

⑤能证明企业履约能力、信誉的材料。

经招标单位评标小组对被邀请单位资格进行审查，须符合上述资质条件的，方可确定为投标单位。

（3）投标费用：投标商自行支付准备和递交投标书过程中所发生的一切费用，无论投标结果如何，招标单位对此费用不负任何责任。

招标文件的澄清和修改：招标单位对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，视澄清或修改的内容而定，以书面形式通知或电话口头通知所有招标文件收受人，该澄清或修改的内容为招标文件的组成部份。

2.如投标人之间采取不正当的手段哄抬产品价格，使招标人的利益蒙受损失，或投标人之间恶性竞争，不能按投标价格签订合同，则重新组织招标。

3.投标单位中标后，立即签订质量协议书和年度供货框架合同，并严格执行所有条款。

4.严禁投标单位对招标单位采购及相关部门人员进行行贿、宴请、馈赠礼品等活动，一经发现，取消投标及供应资格。

5.交货方式：根据广东华昌铝厂有限公司下达的采购订单所要求的数量、规格及交期要求，将产品送达广东华昌铝厂有限公司指定仓库。

6.招标有效期：中标企业的供货资格和投标承诺有效期为合同签定后一年，因重大交货延误及严重供货质量原因被终止供货资格除外。

**第三章 投标标的**

1.标的名称：铝合金建筑型材专用玻砂

2.具体名称、材质、规格、损耗

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **材质** | **规格** | **单价 （元/KG）** | **损耗**  **家居料为主** |
| **304不锈钢丸** | **304** | **0.1-0.2MM** |  | **8枪机损耗≦ KG/吨型材**  **4枪机损耗≦ KG/吨型材** |
| **403不锈钢丸** | **430** | **0.1-0.2MM** |  | **8枪机损耗≦ KG/吨型材**  **4枪机损耗≦ KG/吨型材** |
| **304不锈钢丸** | **304** | **0.15-0.25MM** |  | **8枪机损耗≦ KG/吨型材**  **4枪机损耗≦ KG/吨型材** |
| **403不锈钢丸** | **430** | **0.15-0.25MM** |  | **8枪机损耗≦ KG/吨型材**  **4枪机损耗≦ KG/吨型材** |
| **玻璃珠** | **主材质硼硅酸盐** | **100目** |  | **8枪机损耗≦ KG/吨型材**  **4枪机损耗≦ KG/吨型材** |

**第四章 质量要求**

1.标的名称：铝合金建筑型材专用玻砂

2.数量：以本司采购订单为准

3.质量要求：

**①、**确保此产品为材质质保，提供出厂检测报告及第三方检测报告，要求：外形呈圆珠形，流行性好，机内能良好循环。

②、不锈钢丸技术参数及验收标准：

保证生产所用不锈钢原材料为国标SUS304材质，其中镍≈8%，铬＞18，碳＜0.17%，因生产过程中添加合剂及烧损，钢丸各颗粒之间有含量差异，保证镍含量7.5%-9%，铬含量17.8%-19%。

③、玻璃珠材质要求：由硼硅酸盐原料经高科技加工而成。比重：2.4~2.6g/CM3, 成圆率≧85%，折射率：1.51-1.64，外观：无色透明球状。扩大10-50倍观察时，粒子之间粘连、片状、椭圆、锐角数不高于总数的20%。耐水性：取10g样品放于100ml 蒸馏水中，于沸腾水中加1h 后泠却，玻璃珠表面不应该出现模糊状。

**第五章 其他条款**

1.供方向需方提供产品时，应向需方提交产品检验报告单，其内容、格式由供、需双方商定，最终按需方颁布的进厂验收标准为依据。

2.供方应备有产品的检查、试验等记录，需方需要时，供方应随时提供原件或复印件。

3.供方应向需方提供每年度不少于1-2次由权威检测机构出具的检测报告，除此以外，需方可根据需要适当时在供方或需方抽取需方产品委外检测，其费用由供方承担。

3.服务要求：产品出现异常，华昌铝厂要求供方到现场处理，供方必需在24小时内到达现场。有产品不合格退货必需在48小时内将合格产品送回甲方。

4.检验：每个批次的玻砂在入厂时，由五金辅助材料仓库收货人员通知质检部，派人查验该批玻砂产品，检验标准按照本标书的质量要求条款。

5.检验结果判定：（1）有任意一项技术要求检验项目结果为不合格，则判该批产品不合格；（2）有任意一项型式检验项目或核查项目不符合的，按采购合同要求处理。

6. 个别品种工程价、要求有备案交供应中心。

7.送货地点：按本司要求送广东华昌仓库。

**招 标 人：广东华昌铝厂有限公司**

**2020年10月14日**